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Памятка покупателю
Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)
Модель: SCR-20KVA
Важно:
 перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.
Ваша модель
	Модель
	Мощность
	Вход
	Выход
	Макс. ток

	SCR-20KVA
	20 кВА
	95–280 В
	220 В ±3%
	90.90 А



Быстрый старт
	Шаг
	Что сделать

	1
	Проверьте корпус, упаковку и отсутствие повреждений.

	2
	Установите стабилизатор в сухом проветриваемом месте. Не закрывайте вентиляцию.

	3
	Подключите заземление. Без заземления эксплуатация запрещена.

	4
	Включите стабилизатор без нагрузки и проверьте отсутствие аварийной индикации.

	5
	Подключайте нагрузку постепенно. Не превышайте мощность стабилизатора.

	6
	При перегрузке, перегреве или аварийном сигнале отключите часть нагрузки и проверьте сеть.



Как выбрать запас мощности
	Нагрузка
	Запас

	Нагреватели, лампы, чайник
	в 1.5–2 раза

	Холодильник, насос, кондиционер, компрессор
	около 3 раз

	Тяжёлый старт двигателя
	до 5–8 раз

	ПК, роутер, сервер, электроника
	инверторная серия IGBT; для автономности — плюс ИБП



Что делать при аварии
	Индикация / симптом
	Что означает
	Что сделать

	L / низкое напряжение
	Сеть ниже допустимой
	Дождаться восстановления сети или проверить линию

	H / высокое напряжение
	Сеть выше допустимой
	Отключить чувствительную нагрузку, проверить сеть

	O / перегрузка
	Нагрузка или пусковой ток выше допустимого
	Снизить нагрузку или выбрать модель большей мощности

	C / перегрев
	Температура внутри выше допустимой
	Отключить часть нагрузки, обеспечить вентиляцию, дать остыть

	Нет выходного напряжения
	Вход вне диапазона, сработала защита, неверное подключение
	Проверить вход, автомат, заземление и нагрузку; перезапустить после устранения

	Запах гари, дым, треск
	Внутренняя неисправность
	Немедленно отключить питание, не вскрывать, обратиться в сервис



Запрещено:
 вскрывать корпус, использовать во влажных помещениях,     подключать нагрузку выше номинала, использовать с медицинскими системами жизнеобеспечения.
Бесплатный выезд специалиста в черте Владивостока: поможем проверить подбор и подключение.     Телефон продавца — на сайте и в документах о покупке.
Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.
Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.
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