
ENERTA BY BOULDER
Паспорт изделия и гарантийный талон
Паспорт изделия и гарантийный талон
Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT)
Модель: IGBT-5000W
Важно:
 перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.
1. Основные параметры
	Параметр
	Значение

	Торговая марка
	ENERTA BY BOULDER

	Модель
	IGBT-5000W

	Тип
	Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT)

	Номинальная мощность
	5000 Вт / 5000 ВА

	Входное напряжение
	90–310 В

	Выходное напряжение
	220 В ±0.5%

	Частота
	50 Гц

	Максимальный выходной ток
	23 А

	Максимальный входной ток
	30 А

	Коэффициент мощности
	0.99

	Время реакции
	0.5 мс

	КПД
	до 97%

	КНИ при линейной нагрузке
	1.5%

	Перегрузочная способность
	150% не менее 5 с

	Потребление на холостом ходу
	45 Вт

	Габариты (Д × Ш × В)
	358 × 246 × 101 мм

	Вес
	6 кг

	Основные защиты
	низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание

	Степень защиты
	IP20

	Рабочая температура
	−5 … +40 °C

	Установка
	настенная, в сухом проветриваемом помещении



2. Комплектность
· Стабилизатор напряжения IGBT-5000W — 1 шт.
· Руководство пользователя — 1 шт.
· Гарантийный талон — 1 шт.
· Упаковка — 1 шт.
3. Гарантийные условия
· Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы — не менее 10 лет.
· Гарантия действует при наличии заполненного гарантийного талона, серийного номера и документа о покупке.
· Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного подключения, перегрузки, отсутствия заземления, попадания влаги, самостоятельного вскрытия или ремонта.
· Ремонт выполняется квалифицированным персоналом сервисного центра продавца.
· По вопросам гарантии обращайтесь к продавцу: ООО «Болдер», г. Владивосток.
4. Гарантийный талон
	Поле
	Заполняется при продаже

	Модель
	IGBT-5000W

	Серийный номер
	 

	Дата продажи
	 

	Продавец
	 

	Гарантийный срок
	24 месяца

	Печать / подпись
	 



5. Отметки о продаже и вводе в эксплуатацию
	Поле
	Значение

	Дата производства / поставки
	 

	Дата ввода в эксплуатацию
	 

	Кто выполнял монтаж
	 

	Примечание
	 



Подписывая гарантийный талон, покупатель подтверждает получение исправного изделия в полной комплектности и ознакомление с правилами эксплуатации.
Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.
Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.
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