
ENERTA BY BOULDER
Паспорт изделия и гарантийный талон
Паспорт изделия и гарантийный талон
Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)
Модель: SCR-10KVA
Важно:
 перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.
1. Основные параметры
	Параметр
	Значение

	Торговая марка
	ENERTA BY BOULDER

	Модель
	SCR-10KVA

	Тип
	Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)

	Номинальная мощность
	10 кВА

	Входное напряжение
	95–280 В

	Выходное напряжение
	220 В ±3%

	Частота
	50/60 Гц

	Максимальный выходной ток
	45.45 А

	Коэффициент мощности
	1.0

	Время реакции
	0.5 с

	Основные защиты
	низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание

	Степень защиты
	IP20

	Рабочая температура
	−5 … +40 °C

	Установка
	настенная, в сухом проветриваемом помещении



2. Комплектность
· Стабилизатор напряжения SCR-10KVA — 1 шт.
· Руководство пользователя — 1 шт.
· Гарантийный талон — 1 шт.
· Упаковка — 1 шт.
3. Гарантийные условия
· Гарантийный срок: указывается продавцом в гарантийном талоне.
· Гарантия действует при наличии заполненного гарантийного талона, серийного номера и документа о покупке.
· Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного подключения, перегрузки, отсутствия заземления, попадания влаги, самостоятельного вскрытия или ремонта.
· Ремонт выполняется квалифицированным персоналом сервисного центра продавца.
· По вопросам гарантии обращайтесь к продавцу: ООО «Болдер», г. Владивосток.
4. Гарантийный талон
	Поле
	Заполняется при продаже

	Модель
	SCR-10KVA

	Серийный номер
	 

	Дата продажи
	 

	Продавец
	 

	Гарантийный срок
	 

	Печать / подпись
	 



5. Отметки о продаже и вводе в эксплуатацию
	Поле
	Значение

	Дата производства / поставки
	 

	Дата ввода в эксплуатацию
	 

	Кто выполнял монтаж
	 

	Примечание
	 



Подписывая гарантийный талон, покупатель подтверждает получение исправного изделия в полной комплектности и ознакомление с правилами эксплуатации.
Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.
Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.
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